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EINSTELLUNG UHRZEIT UND DATUM 
[image: ]Schrauben Sie die Krone durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf.
[image: ]Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus.
[image: ]Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
[image: ]Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus.
[image: ]Drehen Sie die Krone, um die Zeit einzustellen.
[image: ][image: ]Drücken Sie die Krone wieder zurück in die Position 0. 
Schrauben Sie die Krone durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest, während Sie sie leicht hineindrücken.TAUCHER QUARZ

Stellen Sie das Datum niemals zwischen 21:00 Uhr und 3:00 Uhr ein, da dies den Datumsänderungsmechanismus beeinträchtigen und die Uhr beschädigen kann.

Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie unter folgender Internetadresse www.kienzle1822.de oder unter folgendem QR-Code abrufen:  

[image: ]




KÜRZEN DES METALLBANDES 

Das Kürzen des Metallbandes kann durch Entnahme von bis zu 3 Gliedern pro Bandseite erfolgen. Die Glieder, die entfernt werden können, sind auf der Bandrückseite mit einem Pfeil gekennzeichnet.


[image: ]Legen Sie das Band so in das Werkzeug zum Bandkürzen ein, dass die Pfeile in Richtung Auswurf, also von der Schraube weg zeigen. Die Spitze der Schraube des Werkzeuges muss genau auf den Verbundstift zeigen, den Sie entfernen möchten. Drücken Sie den Verbundstift aus dem Band, indem Sie langsam in Pfeilrichtung schrauben. Nehmen Sie den Verbundstift heraus. 
[image: ]

Entfernen Sie in gleicher Weise den zweiten Verbundstift. Nehmen Sie nun das lose Metallbandglied heraus. Wenn nötig, können weitere Metallbandglieder auf dieselbe Weise entfernt werden. 
[image: ]

Verwenden Sie einen der losen Verbundstifte, um die gekürzten Bandenden wieder zu verbinden. Der Verbundstift muss entgegen der Pfeilmarkierung mit der geschlossenen Seite in das Band eingeschoben werden.

[image: ]
Um den Verbundstift wieder fest in das Band hineinzudrücken: Drücken Sie mit einer beliebigen Fläche des Werkzeuges fest auf den Verbundstift, bis es „klickt“ und der Verbundstift zur Gänze im Band einrastet.


Die vollständige Bedienungsanleitung können Sie unter folgender Internetadresse www.kienzle1822.de oder unter folgendem QR-Code abrufen:  
[image: ]
4/4 (V2)
image5.png




image6.jpeg
"
! 277
\ TN

P Y
:\

KIENZLE
1802

J

2\




image7.png




image8.svg
 
   
    1



image9.png




image10.svg
 
   
    2



image11.png




image12.svg
    3


image13.png




image14.svg
    4


image15.png




image16.svg
    5


image17.jpeg




image18.jpeg




image19.png




image20.jpeg
DCECDCAC




image21.jpeg
T4




image22.jpeg
JE
=1




image23.jpeg




image24.jpeg
C€

DECLARATION OF CONFORMITY

We herewith confirm the following designated product

BBS-1080S, HS-4701, FSP-180-50PaL
MODEL NO.: BBS-1080S

( Product Identification )

has been tested and found to comply with the requirements set up in the council directive on
the approximation of the law of member states relating to the EMC Directive 89/336/EEC,
amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC. For the evaluation regarding to the electromagnetic
compatibility, the following standards were applied:

* EN 50081-1:1992 * EN 50130-4:1995+A1:1998
(Basic Standards: EN 55022:1998) IEC 61000-4-2:1995+A1:1998
* EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998+A14:2000 IEC 61000-4-3:1995+A1:1998

* EN 61000-3-3:1995 IEC 61000-4-4:1995
IEC 61000-4-5:1995

IEC 61000-4-11:1994
ENV 50141:1993
Mains supply voltage varitations

(Identification of regulations / standards )

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer

BOSER TECHNOLOGY CO., LTD.
15F-6, NO. 77, HSIN-TAI-WU ROAD, SEC. 1,
HSI-CHI CITY, TAIPEI HSIEN,
TAIWAN, R.O.C.

(Name / Address )

MANUFACTURER / IMPORTER TEST LABORATORY

This declaration is based on the test report (Ref. No.
‘A03102205) issued by SRT Lab., Inc. on Nov. 25, 2003.
The Declaration of Conformity has not yet included the
test standard, EN 60950 which is applied to the product
and required by Low Voltage Directive 73/23/EEC

|
A N
(Johnson Ho, Director)

PN YAREEE S Nov. 25, 2083
(Date}

SPECTRUM RESEARCH & TESTING LABORATORY, INC.
NO. 101-10, LING 8, SHAN-TONG LI, CHUNG-LI CITY, TAOYUAN, TAIWAN, RO.C. TEL: (03)498-7684 FAX: (03)498-6528
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